Test plan Lampen opdracht.

1. Kunnen minstens 3 RF stopcontacten afzonderlijk worden aangestuurd? Is de actuele status van elk stopcontact op de Arduino én op de app te zien? Is het interface functioneel, logisch, responsief en gebruiksvriendelijk?
2. Is 1 van beide sensoren gekoppeld aan 1 van de drie stopcontacten dat grenzen bewaakt via de app?
3. Ondersteunt het systeem een functie waarbij minstens één van de stopcontacten wordt aan- of uitgeschakeld op grond van een, via de app instelbaar, tijdcriterium?
4. Heeft de app een flexibel interface tussen de kopelling van de arduino en de app? Is er bijvoorbeeld een automatische connectie met de server of komt er een lijstje met IP-nummers?